**Trabajo Práctico N° 3:**

**Dispositivos Periféricos.**

**Ejercicio 1.**

*¿Cuánta memoria requieren las siguientes terminales? Responder en bytes.*

**(a)** *Alfanumérica ASCII extendida (8bits) de 24 filas x 80 columnas: monocromo.*

Memoria (bits)= 24 \* 80 \* (8 + 0 + 0) bits

Memoria (bits)= 15360 bits.

Memoria (bytes)=

Memoria (bytes)= 1920 bytes.

Por lo tanto, esta terminal requiere 1.920 bytes de memoria.

**(b)** *Alfanumérica ASCII extendida (8bits) de 24 filas x 80 columnas con 16 colores y con 4 atributos.*

Memoria (bits)= 24 \* 80 \* (8 + 4 + 4) bits

Memoria (bits)= 30720 bits.

Memoria (bytes)=

Memoria (bytes)= 3840 bytes.

Por lo tanto, esta terminal requiere 3.840 bytes de memoria.

**(c)** *Gráfica de 640 x 480 pixels monocromo.*

Memoria (bits)= 640 \* 480 \* 1 bits

Memoria (bits)= 307200 bits.

Memoria (bytes)=

Memoria (bytes)= 38400 bytes.

Por lo tanto, esta terminal requiere 38.400 bytes de memoria.

**(d)** *Gráfica de 640 x 480 pixels True Color.*

Memoria (bits)= 640 \* 480 \* 24 bits

Memoria (bits)= 7372800 bits.

Memoria (bytes)=

Memoria (bytes)= 921600 bytes.

Por lo tanto, esta terminal requiere 921.600 bytes de memoria.

**(e)** *Gráfica de 1024 x 768 pixels con 8 colores.*

Memoria (bits)= 1024 \* 768 \* 3 bits

Memoria (bits)= 2359296 bits.

Memoria (bytes)=

Memoria (bytes)= 294912 bytes.

Por lo tanto, esta terminal requiere 294.912 bytes de memoria.

**Ejercicio 2.**

*Considerar una imagen en blanco y negro de 8,5” x 11” con una resolución de 2400 dpi (ppp - puntos por pulgada).*

**(a)** *¿Cuántos bytes de memoria hacen falta para almacenarla?*

Memoria (bits)= 8,5 \* 11 \* \* 1 bits

Memoria (bits)= 538560000 bits.

Memoria (bytes)=

Memoria (bytes)= 67320000 bytes.

Por lo tanto, hacen falta 67.320.000 bytes para almacenarla.

**(b)** *¿Cuánto ocuparía si tuviese 256 tonos de gris?*

Memoria (bits)= 8,5 \* 11 \* \* 8 bits

Memoria (bits)= 4308480000 bits.

Memoria (bytes)=

Memoria (bytes)= 538560000 bytes.

Por lo tanto, si tuviese 256 tonos de gris, ocuparía 538.560.000 bytes.

**(c)** *¿Y si fuese “True Color”? (True Color utiliza 24 bits por pixel).*

Memoria (bits)= 8,5 \* 11 \* \* 24 bits

Memoria (bits)= 12925440000 bits.

Memoria (bytes)=

Memoria (bytes)= 1615680000 bytes.

Por lo tanto, si fuese “True Color”, ocuparía 1.615.680.000 bytes.

**Ejercicio 3.**

*Calcular la velocidad mínima que debe tener la comunicación entre una computadora y un scanner si éste puede digitalizar una página de 8,5” x 11” monocromo con una resolución de 600 dpi en 30 segundos.*

Velocidad (bits)=

Velocidad (bits)=

Velocidad (bits)= 1122000 bits/seg.

Velocidad (bytes)=

Velocidad (bytes)= 140250 bytes/seg.

Por lo tanto, la velocidad mínima que debe tener es 140.250 bytes/seg.

**Ejercicio 4.**

*Un disco rígido tiene 512 bytes/sector, 1000 sectores/pista, 5000 pistas/cara y 8 platos (16 caras). Calcular la capacidad total del disco.*

Capacidad= 512 bytes \* 1000 \* 5000 \* 16

Capacidad= 40960000000 bytes.

Por lo tanto, la capacidad total del disco es 40.960.000.000 bytes.

**Ejercicio 5.**

*Un disco rígido tiene dos caras (1 plato). El radio de la pista más interna es 1 cm y el radio de la pista más externa es 5 cm. Cada pista mantiene el mismo número de bits. La máxima densidad de almacenamiento es 10.000 bits/cm, el espaciamiento entre pistas es 0,1mm. Asumir que la separación entre sectores es despreciable y en el borde exterior hay una pista.*

**(a)** *¿Cuál es el máximo número de bits que puede almacenarse en el disco?*

Caras= 2.

Radio pista más interna= 1 cm.

Radio pista más externa= 5 cm.

Espaciamiento entre pistas= 0,1 mm.

Máxima densidad de almacenamiento= 10000 bits/cm.

Pistas =

Pistas=

Pistas= 400.

Perímetro= 2 \* 1 cm

Perímetro= 6,28 cm.

Capacidad de cada pista= 10000 bits/cm \* 6,28 cm (perímetro)

Capacidad de cada pista= 62832 bits.

Capacidad del disco= 2 (caras) \* 400 (pistas) \* 62832 bits

Capacidad del disco= 50265482 bits.

Por lo tanto, el máximo número de bits que puede almacenarse en el disco es 50.265.482.

**(b)** *¿Cuál es la velocidad de transferencia en bits/seg si la velocidad de rotación es de 3600 rpm? ¿Y si es 7200 rpm?*

Velocidad= 1 (cabezal) \* 62832 bits \*

Velocidad= 3769920 bits/seg.

Velocidad= 1 (cabezal) \* 62832 bits \*

Velocidad= 7539840 bits/seg.

Por lo tanto, si la velocidad de rotación es de 3600 rpm, la velocidad de transferencia en bits/seg es 3.769.920 bits/seg y, si la velocidad de rotación es de 7200 rpm, la velocidad de transferencia en bits/seg es 7.539.840 bits/seg.